第四章 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概述
夏季校服、春秋季制式校服、春秋季运动装和冬装
二、项目清单及要求
(一)、项目总体要求：为进一步提升校园文化品位，展现平顶山市二高学生阳光、朝气、进取的风采，特为学生订购统一校服。
(二)、服装数量：数量：高一高二年级1400人左右，制式春秋装（四件套）2套/人、春秋季运动装2套/人，夏装2套／人、冬装（冲锋衣）2件／人。
(三)、质量标准：
FZ/T81003-2003学生服（一等品）；
GB/T8685-2008纺织品维护标签规范符号法；
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》  

安全类别： B类（直接接触皮肤类产品）
GB/T 22854-2009《针织学生服》   质量等级：合格品
GB/T 23328-2009《机织学生服》   质量等级：合格品
FZ/T 01053-2007  纺织品  纤维含量的标识
GB/T 1335-2008  服装号型系列
GB 5296.4 -1998 消费品使用说明  纺织品和服装使用说明
GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T31888《中小学生校服》
(四)、质量要求：
1、外观质量：外观无破损及明显影响外观的疵点；不允许跳针。
2、制作质量要求：供货时须提供生产工艺单及各部位规格表；印花图案样由采购人另行提供，供应商不得自印标志性或广告性图案，印花图案要求清晰光亮。
3、本次采购的货物必须符合国家标准，并保证其各项检测指标达到国家规范要求，其性能符合国家标准要求。制作的服装需达到中华人民共和国服装行业标准。
4、为防止纰裂需在后裆进行加固处理，做法为：裤子后裆用链式做双重缝合。
(五)、外观要求
1、缝制
（1）针距密度表。
	项目
	针距密度
	备注

	明暗线
	3cm不少于12针
	

	包缝线
	3cm不少于9针
	—

	手工针
	3cm不少于7针
	肩缝、袖窿、领子不少于9针

	三角针
	3cm不少于5针
	以单面计算

	锁眼
	细线
	1cm不少于12针
	—

	
	粗线
	1cm不少于9针
	—

	
	粗线
	每眼不少于6根线
	


（2）各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀，上下线松紧要适宜，起止针处及袋口须回针缉牢。
（3）号型标志清晰、正确。
（4）领子平服，不反翘，领子部位明线不允许有接线。
（5）绱袖圆顺，前后基本一致。袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致。
（6）各部位缝份不小于0.8cm。
（7）所有外露缝份须全部包缝。
（8）锁眼定位准确，大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固。眼位不偏斜，锁眼针迹美观、整齐、平服。
（9）绱拉链缉线平服，拉链带顺直，左右、高低一致。
（10）对称部位基本一致。
（11）领子部位不允许跳针，其余部位30cm内不得有两处及以上单跳针或连续跳针。链式线迹不允许跳线。
　2、规格尺寸偏差　
学生服规格尺寸偏差表。单位：cm
	部位名称
	允许偏差

	衣长
	±1.0

	胸围
	±2.0

	领大
	±0.8

	总肩宽
	±1.0

	袖长
	短袖
	±0.8

	
	长袖
	±1.2

	裤长
	±1.0

	腰围
	±2.0


3、整烫外观
各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。
三、商务部分
1、近三年内在单次招标中，中标过30万元及以上学生校服案例，提供合同原件，发票复印件并加盖公章。
2、提供售后服务相关材料（加盖公章）。供应商设立的售后服务机构的证明材料及清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明竞价产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、响应时间等（分别提供产品制造厂家和供应商的服务承诺和保障措施）。
四、售后服务要求
1、中标企业需要留有充足备货，满足后期学生随时购买需要，且价格保持不变。
2、学生校服如出现过小或过大现象，中标企业应及时无条件地予以更换。如出现质量问题，经双方确认后，中标企业应无条件地予以更换。
3、参加投标的企业，应具备完善的售后服务系统，提供售后电话咨询，或完善的企业网站，或根据学校需要在校内设立服务点。
4、产品质保期为三个月，在三个月内出现质量问题，中标企业负责免费维修或更换。
5、采购人将对中标人交付使用的所有产品抽样送市级以上（含市级）质量技术监督部门检验，送检成本及检测费用由中标企业承担。如检验主要指标质检部门认为不合格，则招标人有权拒收产品。
                           平顶山市二高
   二○一八年一月


